**Etapy laminowania**

**Ułóż we właściwej kolejności i przepisz do zeszytu.**

- Włóż folię z drukiem luźnym do laminatora, zwracając uwagę na sklejoną stronę folii

- Wyłącz urządzenie

- Umieść druk luźny w folii do laminowania

- Podczas pracy przestrzegaj zasad bezpieczeństwa

- Ostrożnie wyjmij zalaminowany dokument

- Uruchom urządzenie

- Wybierz wybrany druk luźny

- Sprawdź gotowość urządzenia do pracy- (obie zapalone lampki)

Ułóż we właściwej kolejności etapy laminowania i przepisz je do zeszytu. Zamieszczony filmik z pewnością przypomni Ci zasadę działania laminatora.

[https://www.youtube.com/watch?v=prdcwQcjcjs](https://www.youtube.com/watch?v=prdcwQcjcjs" \t "_blank)